WP54 G /  AG série - hlavní body a výhody :

-    7 operačních modů, kompletní řešení all in one, integrovaný POE extraktor 802.3af
•	zpětně kompatibilní stabilní firmware s legendárním WPE54G/AG (fw. řady 1.51)
•	podpora nových funkcí, zabezpečení a technologií v multiple SSID firmware (řady 3,0)
-    Atheros čipset - Atheros eXtended Range (XR) , WMM (QoS) Support, Parallel Broadband

Single-SSID Firmware

Wireless Operating Mode:	 Security Method	
1: Access Point	1: MAC Address Filtering	
2: Client mode	2: 64 / 128-bit WEP	
3: Point to Point 	3: 802.1x authentication	
4: Point to Multiple Point	4: WPA-EAP and WPA-PSK, WPA2 v modech AP, Client, Gateway a Wireless Routing Client	
5: Wireless Routing Client		
6: Gateway		
7: Wireless Adapter		

Multiple-SSID Firmware	
Wireless Operating Mode:	Security Method	
1: Access Point	1: Station Isolation	
2: Client Mode	2: MAC Address Filtering	
3: RootAP / Transparent Client	3: 64 / 128-bit WEP	
4: Repeater	4: 802.1x authentication	
5: Wireless Adapter	5: WPA-EAP and WPA-PSK, WPA2 ve všech módech	
6: Wireless Routing Client		
7: Gateway		

	
Společné rysy  :	
1: HTTP / HTTPs Web Server	
2: SNMP , SNMP Trap	
3: Telnet / Secure Shell (SSH)	
4: Remote Sys Logging	
5: Long Range Parameter Settings	
6: Spanning Tree Protocol	
7: In Routing modes Bandwidth managment  and Parallel Broadband	

Multiple-SSID	
Podpora až  4 virtuálních accesspointů (VAP) s unikátním BSSIDs. Data z každého VAP mohou být  tagována do unikátní VLAN a/nebo bridžovány dle potřeby. Každý VAP má možnost konfigurace své vlastní metody zabezpečení (WEP, WPA, WPA2)	
	
Long Range Support – Podpora komunikace na dlouhé vzdálenosti	
Podpora pro long-range bezdrátové spoje s proprietárním algoritmem Long Distance, který umožňuje jemné nastavení ACK a CTS timeoutu.  	
Algoritmus vypočítá doporučené hodnoty parametrů a zároveň umožňuje ruční jemné doladění pro optimální výkon.	
	
Antenna Alignment – Směrování antén	
Funkce „Antenna Aligment“ umožňuje uživatelům nasměrovat jejich antény pro dosažení optimální propustnosti.	
	
Bandwidth Control (dostupná v routovacích modech)	
Tato funkce dává administrátorům volbu pro ovládání  regulace šířky pásma klientů v případě masivního přenosu dat, který způsobuje zpomalení přístupu k internetu pro ostatní uživatele.	
Možnost jak určit limit pro Upload/Download na  WAN/LAN portech za použití jak IP adresy tak MAC adresy.	
	
Wireless Distribution System (WDS)	
Použijete li  kombinaci režimů RootAP a Transparent Client ,pak přístupové body mohou být spojeny  dohromady přes MAC adresu či ESSID.	
Umožňuje přístupovým bodům v modu RootAP aby byli spojeny s jinými RootAP, které zároveň mohou být připojeny k dalším RootAP skrze nastavení WDS Setting.	
	
Spanning Tree Protocol – STP	
Poskytuje extra redundanci a umožňuje auto-rekonfiguraci pokud nastanou změny v topologii sítě (výpadek)	
	
IEEE 802.11h (DFS & TPC)	
Umožňuje celosvětové použití, podporuje standardizované algoritmy Dynamic Frequency Selection (DFS) a Transmission Power Control (TPC)	
	
DHCP Relay (pouze v Router Modu)	
Umožňuje DHCP klientům v různých subnetech získat IP adresu od centrálního DHCP serveru	
	
Antenna Control	
Dovoluje uživatelům nastavit a měnit  anténní konektor na rádio kartě, volby jsou MAIN/AUX/Diversity.	
	
SNMP Trap	
SNMP Trap dovoluje agentu ohlásit managementu stanici se závažnou událostí jakožto „nevyžádanou událost“.	
	
Preferred AP List – seznam preferovaných AP	
Uživatelé mají možnost zadat 4 MAC adresy přístupových bodů (AP), které preferují pro připojení, a to ve všech klientských modech.	
	
Remote Upgrade of Firmware – Vzdálený upgrade firmware	
Umožňuje  uživateli upgrade firmware v jeho zařízení přes Telnet/SSH	
	
RIP 1/2 (pouze v routovacích modech)	
Routing Informace, Protocol verse 1/2.

Univerzálnost napájení – 9 až 48V	

Nyní můžete bez obav zakoupit tuto novu verzi pro jakékoliv "bezpečné" napětí které máte na vašem stožáru či vodojemu. Toto zařízení je totiž možno napájet stejnosměrným napětím v rozsahu 9 - 48 V ! V dodávce zdroj 15V.Pro napájení funguje jak POE dle 802.3af tak i starý model Compex proprietárního POE 1i (15V , pozor délka kabelu je ale omezena v tomto případě na cca 40-60m).

	
4.9GHz Public Safety Spectrum Supported (Multiple-SSID Firmware)	
WP54 and WP18 with Compex WLM54AG miniPCI supported the 4.9GHz spectrum specifically for homeland security and public safety related operation.	
Variable 5, 10 and 20MHz Transmit Bandwidth.	

Seznam a popis všech unikátních funkcí COMPEX !  (klikněte na odkaz)

Některé z funkcí mohou být nedostupné v některých firmwarech. Prosím prohlídněte si datasheet a manuál a získejte více informací všech funkcích daného modelu,  nebo nás kontaktujte.