Sumarizace provozu zařízení Compex WPE54AG

Použití: outdoor bridge (ptp spoje), operační mod Wireless Bridge Link

Příslušenství: antény proxim 24db, offsetové OEM 26db

Firmware : 1.17 Build 0429, Apr 29 2005

Hodnocení

Klady:
•	Relativne jednoduchá konfigurace a instalace
•	Dobrá stabilita spoje i v max. zátěži
•	Nízká prostorová náročnost
•	Možnost využití celého pásma 5,1 – 5,8 GHz
•	Možnost manuální úpravy modulace pro outdoor nasazení

Zápory:
•	Prakticky nepoužitelné site survey
•	Při zálohování a obnově (klonování) nastavení se nepřenese heslo
•	Neumí samo změřit vzdálenost (nutno odečítat z mapy či přez GPS,což je nepřesné)
•	Namísto rebootovače by byl podstatně vhodnější watchdog

Praktické využití:

Dotažení lokálních úseků páteřních spojů v málo zarušených lokalitách (rozvětvení 10GHz páteře do koncových lokalit kde navazují 2,4GHz wifi endpointy). Spolehlivě dosahované vzdálenosti s přenosovou kapacitou cca 14Mb/s se pohybují okolo 10km (ptp 24db).

V naší síti máme nasazeno celkem zatím 5 spojů na tomto typu. Nejdelší spoj je na anténách Proxim 24dBi a běží na vzdálenost cca 10km a reálná přenosová rychlost na TCP/IP je cca 14Mb/s. Při maximálním zatížení se nezvedá odezva spoje – zůstává stabilní. Spoj má odezvu bez zatížení cca 3-4ms , se zatížením kdy na něm jede minimum cca 4mbit max do 20ms, průměrná odezva je tedy cca 10ms. Ale co je ještě lepší tak hlavně 0% packet loss a žádné duplicity.  Spoj je nasazen cca dva měsíce a běží v plném zatížení bez sebemenšího zamrznutí zařízení. ACK ladíme pokusně.....nyní již měříme vzdálenost pomocí GPS a nastavíme vzdálenost v metrech a ostatní hodnoty nastavíme dle doporučení Show Reference Data.

Když na tomto spoji byl nasazen spoj v pásmu 2,4GHz od výrobce U.S.Robotics tak přenosová rychlost  byla max. 6Mb/s a nevýhodou spoje byla velice častá duplicita paketů a občasné zamrznutí firmware. Po zkušenostech na páteřních spojích můžeme tyto typy vřele doporučit.